Üniversitemizde kullanılan ip telefon santralinde değişiklik yapılmıştır. Bu nedenle mevcut telefonların çalışmaya devam edebilmesi için **CISCO** markalı telefon kullanıcıları tarafından aşağıda belirtilen talimatın uygulanması gerekmektedir.

**TALİMAT:**

**Cisco 7965 model telefonlar için ;**

1. Telefondan güç ve internet kablosunu çıkarın.Eğer adaptör kablosu yoksa sadece internet kablosunu çıkarmanız yeterli.



1. 5 saniye bekleyin
2. **KARE (#)** tuşuna basılı tutun ve tuşu bırakmadan güç ve telefon kablosunu daha önce çıkardığınız yere(NETWORK girişi) takınız.



1. **MUTE** tuşunun üzerindeki ışık sönünce **kare(#)** tuşunu bırakın ve sırasıyla ve çok gecikmeden **1,2,3,4,5,6,7,8,9,\*,0,#** tuşlarına basınız.



1. **MUTE** butonu üzerindeki ışık yanmaya başlayacaktır.Bu aşamada telefonun kablolarını çıkarmayınız.
2. **MUTE** butonu üzerindeki ışık sönecek ve telefon yeniden başlayacaktır. Telefon açıldığında kullanmaya devam edebilirsiniz.

**Cisco Diğer Model Telefonlar için ;**

1. **Ayarlar (****)** tuşuna basınız



1. Menüde seçeneklerden aşağıya doğru indiğinizde **Yönetici Ayarları** seçeneğini seçiniz



1. Yönetici Ayarları menüsünden tekrardan aşağı doğru inerek **Ayarları Sıfırlayın** Seçeneğini seçiniz.



1. Sıfırlanacak ayarları seçin seçeneğinden **Tümü** ’ nü seçiniz.



1. **Ayarları Sıfırlayın** seçeneğinden **Sıfırla** seçeneğiniz seçiniz. Daha sonra bekleyiniz. Telefonunuz kendiliğinden yeniden başlayacaktır.Yeniden başlayana kadar hiçbir tuşuna basmayınız veya kablosunu çekmeyiniz.

